**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO**

2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-267

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtinti maksimalūs techninės priežiūros tarifai teisės aktų nustatyta tvarka taikomi Plungės rajono savivaldybėje paskirtam daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriui.

3. Rekomenduoti kitiems daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams už techninę priežiūrą taikyti ne didesnius tarifus, negu šio sprendimo 1 punktu nustatyti maksimalūs tarifai.

Savivaldybės mero pavaduotoja,

pavaduojanti Savivaldybės merąAsta Beierle Eigirdienė

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos2019 spalio 31 d.

sprendimu Nr. T1-267

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil Nr. | Namo bendras naudingas plotas,  m² | Namo dydžio koeficientas | Namo ypatumai | Namo ypatumų koeficientas | Tarifas Eur/m²/mėn be PVM | Tarifas Eur/m²/mėnsu 21٪ PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Iki 1000 | 0,85 | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0170 | 0,0206 |
| 0,85 | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0170 | 0,0206 |
| 0,85 | Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,0172 | 0,0208 |
| 0,85 | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,0172 | 0,0208 |
| 0,85 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1 | 0,0175 | 0,0212 |
| 0,85 | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,0177 | 0,0214 |
| 0,85 | Namas, kurio stogas šlaitinis | 1,15 | 0,0201 | 0,0244 |
| 0,85 | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,0201 | 0,0244 |
| 2. | Nuo 1001 iki 2000 | 1 | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0200 | 0,0242 |
| 1 | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0200 | 0,0242 |
| 1 | Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,0202 | 0,0244 |
| 1 | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,0202 | 0,0244 |
| 1 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1 | 0,0206 | 0,0249 |
| 1 | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,0208 | 0,0252 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1 | Namas, kurio stogas šlaitinis | 1,15 | 0,0237 | 0,0287 |
| 1 | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,0237 | 0,0287 |
| 3. | Nuo 2001 ir daugiau | 1,15 | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0230 | 0,0278 |
| 1,15 | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0230 | 0,0278 |
| 1,15 | Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,0232 | 0,0281 |
| 1,15 | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,0232 | 0,0281 |
| 1,15 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1 | 0,0237 | 0,0287 |
| 1,15 | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,0239 | 0,0290 |
| 1,15 | Namas, kurio stogas šlaitinis | 1,15 | 0,0272 | 0,0330 |
| 1,15 | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,0272 | 0,0330 |

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**