**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. t1-267 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2022 m. vasario 10 d. Nr. T1-32

Plungė

Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus, patvirtintus Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ 1 punktu, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras Audrius Klišonis

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos2019 spalio 31 d.

sprendimu Nr. T1-267 (pakeista 2022 m. vasario 10 d.

sprendimu Nr. T1-32)

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Namo bendras naudingas plotas,  m² | Namo dydžio koeficientas | Namo ypatumai | Namo ypatumų koeficientas | Tarifas Eur/m²/mėn. be PVM | Tarifas Eur/m²/  mėn. su 21٪ PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Iki 1000 | 0,85 | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0201 | 0,0243 |
| 0,85 | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0201 | 0,0243 |
| 0,85 | Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,0203 | 0,0246 |
| 0,85 | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,0172 | 0,0208 |
| 0,85 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1 | 0,0207 | 0,0251 |
| 0,85 | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,0209 | 0,0253 |
| 0,85 | Namas, kurio stogas šlaitinis | 1,15 | 0,0239 | 0,0289 |
| 0,85 | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,0239 | 0,0289 |
| 2. | Nuo 1001 iki 2000 | 1 | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0237 | 0,0286 |
| 1 | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0237 | 0,0286 |
| 1 | Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,0239 | 0,0289 |
| 1 | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,0239 | 0,0289 |
| 1 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1 | 0,0244 | 0,0295 |
| 1 | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,0246 | 0,0298 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1 | Namas, kurio stogas šlaitinis | 1,15 | 0,0281 | 0,0340 |
| 1 | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,0281 | 0,0340 |
| 3. | Nuo 2001 ir daugiau | 1,15 | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0272 | 0,0329 |
| 1,15 | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0272 | 0,0329 |
| 1,15 | Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,0275 | 0,0333 |
| 1,15 | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,0275 | 0,0333 |
| 1,15 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1 | 0,0281 | 0,0340 |
| 1,15 | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,0283 | 0,0343 |
| 1,15 | Namas, kurio stogas šlaitinis | 1,15 | 0,0323 | 0,0390 |
| 1,15 | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,0323 | 0,0390 |

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**