

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. t1-267 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO SPRENDIMo PAKEITIMO**

2023 m. spalio 26 d. Nr. T1-291

Plungė

Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus, patvirtintus Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ (kartu su 2022 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T1-32) 1 punktu, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

Savivaldybės meras Audrius Klišonis

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos2019 spalio 31 d.

sprendimu Nr. T1-267 (pakeista 2022 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T1-32)

(nauja redakcija 2023 m. spalio 26 d.

sprendimu Nr. T1-291)

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Namo bendras naudingas plotas,  m² | Namo dydžio koeficientas | Namo ypatumai | Namo ypatumų koeficientas | Tarifas Eur/m²/mėn. be PVM | Tarifas Eur/m²/  mėn. su 21٪ PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Iki 1000 | 0,85 | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0270 | 0,0327 |
| 0,85 | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0270 | 0,0327 |
| 0,85 | Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,0273 | 0,0330 |
| 0,85 | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,0273 | 0,0330 |
| 0,85 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1 | 0,0278 | 0,0337 |
| 0,85 | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,0281 | 0,0340 |
| 0,85 | Namas, kurio stogas šlaitinis | 1,15 | 0,0281 | 0,0387 |
| 0,85 | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,0320 | 0,0387 |
| 2. | Nuo 1001 iki 2000 | 1 | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0317 | 0,0384 |
| 1 | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0317 | 0,0384 |
| 1 | Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,0321 | 0,0388 |
| 1 | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,0321 | 0,0388 |
| 1 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1 | 0,0327 | 0,0396 |
| 1 | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,0331 | 0,0400 |
|  |  | 1 | Namas, kurio stogas šlaitinis | 1,15 | 0,0376 | 0,0455 |
| 1 | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,0376 | 0,0455 |
| 3. | Nuo 2001 ir daugiau | 1,15 | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0365 | 0,0442 |
| 1,15 | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | 0,0365 | 0,0442 |
| 1,15 | Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema | 0,98 | 0,0369 | 0,0446 |
| 1,15 | Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | 0,0369 | 0,0446 |
| 1,15 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1 | 0,0376 | 0,0455 |
| 1,15 | Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | 0,0380 | 0,0460 |
| 1,15 | Namas, kurio stogas šlaitinis | 1,15 | 0,0433 | 0,0524 |
| 1,15 | Bendrabučio tipo namas | 1,15 | 0,0433 | 0,0524 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**